AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Parecer Técnico nº 12/2022/GT-SAL/SFI-ANM/DIRC

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | MUNICÍPIO DE EXTRAÇÃO | SUBSTÂNCIA MINERAL
27225.006648/1965-86 | Maceió/AL | Sal-gema

NOME DO TITULAR | Braskem S.A
CNPJ/CPF | 42.150.391/0001-70
ENDEREÇO | Rua Eterno - Polo Petroquímico

CEP | 42810-000 | MUNICÍPIO | Camaçari | Estado | Bahia

Referência: Processo nº. 006.648/1965 (SEI 27225.006.648/1965-86)

Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: Acompanhamento da execução do Plano de Fechamento de Mina - (Item 36.3 DA DECISÃO nº. 123/2019/SJVM/JFT/4ªVARA/AL - ACP Nº 0803662- 52.2019.4.05.8000), de acordo com a Portaria ANM/SEI nº. 532/2019 e com a Portaria ANM Nº 842, de 05 de outubro de 2021, que ampliou o objeto da primeira portaria.

Sr. Ricardo Eudes Ribeiro Parahyba

Superintendente de Fiscalização da ANM

INTRODUÇÃO

O presente parecer é resultado das atividades do GT-SAL, grupo de trabalho instituído pela Portaria ANM/SEI nº. 532/2019, de 05 de julho de 2019, cujo objeto foi ampliado pela Portaria ANM Nº 842, de 05 de outubro de 2021, para atendimento ao Item “36.3 c)” da Decisão nº. 123/2019/SJVM/JFT/4ªVARA/AL - ACP Nº 0803662- 52.2019.4.05.8000, desenvolvidas no período de 12/08/2022 a 30/10/2022.

O GT-SAL é composto pelos engenheiros de minas Sergio Luiz Klein (Coordenador do GT), David de Barros Galo, Roger Romão Cabral, Selmar Almeida de Oliveira e geólogo Victor Muniz Alves Cruz (Membros do GT), tendo o apoio dos engenheiros de minas José Antônio Alves dos Santos e Fernando José da Costa Bispo, da Gerência Regional da ANM em Alagoas.

As atividades do GT, no período, envolveram a análise dos Relatórios Consolidados Mensais de Fechamento das Frentes de Lavra da Mina de sal-gema da Braskem S. A. em Maceió/AL, juntados aos autos do processo minerário 27225.006648/1965-86, documento SEI (4750791) em 15/08/2022, (4996428) em 16/09/2022 e (5220759) em 14/10/2022, análise dos documentos técnicos elaborados pelas consultoras contratadas pela Braskem S. A. para estudar os fenômenos e monitorar os movimentos e avaliação das atualizações das medições de sonar para monitoramento da geometria, dimensões e comportamento das cavidades resultantes da extração de sal-gema.

Monitoramentos apresentados

Monitoramento dos Movimentos

O presente tópico aborda a atualização do complexo de instrumentação instalado para promover as ações de monitoramento dos movimentos verticais (subsidência) e longitudinais do terreno, bem como de eventuais atividades sísmicas nas áreas de influência direta e indireta do sítio minerado.

A seguir são descritos os principais achados com base em cada uma das tecnologias aplicadas, avaliando-se eventuais anomalias de acordo com os dados atualizados apresentados pela Braskem S. A. em anexo aos Relatórios Consolidados referentes ao mês de julho, agosto e setembro de 2022.

Geofísica

O sistema de monitoramento geofísico da área afetada foi implantado pela empresa Fugro, contratada pela Braskem S. A. e é composto por uma rede de instrumentos composta por 4 inclinômetros, 13 tiltímetros e uma rede de microssísmica com 10 estações, detalhados no último relatório da Fugro apresentado em 14/10/2022 (5220770).

Inclinômetros

Foi possível observar deslocamentos de topo acumulados desde o início de monitoramento variando entre 44,6 e 106,4 mm. Ao se avaliar o valor incremento mensal no topo dos instrumentos, tem-se um deslocamento médio de 3,61 mm, valor esse menor do que a média histórica obtida até o momento, o que pode ser um indicativo de início de estabilização do terreno.

Tiltímetros

Os movimentos indicados pelos tiltímetros foram, de forma geral, da ordem de 0,1º. Não foram observados movimentos abruptos no período, corroborando com os dados de interferometria, e, podendo ser indicativo de início de estabilização, ou redução da intensidade das movimentações.

Microssísmica

Foi reportado pela empresa a verificação de uma redução significativa do número de eventos no entorno das cavidades (zona de concentração central) que estão sendo preenchidas com material sólido. A redução da sismicidade pode ser atribuída aos efeitos de estabilização decorrentes das ações, e corroboram com os demais dados de instrumentação.

O tratamento dos dados de microssísmica tem sofrido evolução técnica significativa. Já está sendo possível interpretar sismos originados pelas atividades de perfuração de poços, distinguindo dos sismos gerados pela acomodação dos estratos rochosos. A empresa realizou convênio para pesquisar aperfeiçoamentos na interpretação dos dados, incluindo distinções pelas características das ondas captadas pelos sensores.

Vibração Superficial

Desde o início do monitoramento das vibrações superficiais realizados pela Brain Engenharia, até o momento, não foi observada nenhuma leitura acima dos parâmetros recomendados nas Normas NBR9653:2018 (Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas) e BS7385- 2:1993 (Guide to damage levels from groundborne vibration).

Análise Conjunta D-GPS/InSAR

O Relatório Mensal sobre Análise da Deformação do Solo na Região de Maceió elaborado pela GEOAPP S.R.L. foi protocolizado em outubro de 2022, e juntado aos autos em 14/10/2022 - Documento Original (5220763) e Tradução Juramentada - (5220764) utilizando dados fornecidos pela Braskem até agosto de 2022.

Os dados ascendentes do InSAR mostram, de forma similar à atualização anterior, um campo de deformação extenso, de formato semielíptico, alongado em direção paralela à costa da lagoa, com valores máximos centralizados na área entre o poço M12 ao norte e o poço M20 ao sul, alcançando, no conjunto de dados mais recente, um deslocamento de LOS acumulado de 666,5 mm (de junho de 2019 a agosto de 2022) e velocidades de LOS máximas de 206,6 mm/ano próximo ao poço M04.

O relatório afirma que os dados do D-GPS e os dados decompostos do InSAR estão apresentando um campo de deformação contínuo e regular, de formato afunilado, com vetores de deslocamento apontando para a parte central da área de poços, com movimentos quase verticais acima das cavernas e fortes componentes horizontais nas áreas próximas.

Ao comparar as duas últimas atualizações na direção vertical, todos os buffers demonstram uma redução da velocidade. Em particular, os buffers n.º 2 e n.º 8 apresentam uma redução superior a 5 mm/ano, o que confirma a tendência de estabilização apontada nos demais sistemas de monitoramento.

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

O Quadro 1 apresenta, de forma resumida e estruturada, os parâmetros resultantes do monitoramento das frentes de lavra por ecosonda e a atualização do andamento da implantação das medidas de fechamento em execução, com base nas informações apresentadas nos Relatórios Consolidados Mensais de Fechamento das Frentes de Lavra Referente aos meses de Julho (4750791), agosto de 2022 (4996428) e setembro de 2022 (5220759), protocolizados em 15/08/2022, 16/09/2022 e 14/10/2022, respectivamente.

De acordo com as análises do GT-SAL com base nas descrições dos pareceres anteriores, não se identificaram alterações significativas nos procedimentos adotados, bem como não há registros que indiquem anomalias no andamento dos processos de monitoramento e nas ações de preenchimento das frentes de lavra elencadas para execução do backfilling. as atividades de fechamento já retornaram à normalidade.

Quadro 1– Situação atualizada das cavidades - Relatórios Consolidados referentes aos meses de julho e agosto de 2022.

Frente de Lavra | Nº de Sonares | Data Último Sonar | Tipo de Acesso | Topo do Sal (m TVD) | Topo da Cavidade (m TVD) | Espessura do Teto (m) | Volume Estimado (m³) | Pressurizada? | Medidas de fechamento aprovadas | Status | Observações do GT
Cavidades localizadas fora da camada de Sal
M#07 | 24 | 27/08/2022 | Poço Auxiliar 7AD | 890,00 | 692,9 | - 197,1 | 46.444 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | O processo de enchiento se encontra em finalização. Já foram injetados 386.909,28 m3 de areia. Verificou-se uma perda de fluido de cerca de 25% (salmoura).
M#11 | 9 | 23/04/2022 | Poço Auxiliar 11A | 925 | 822,16 | -102,84 | 104.499 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 1,86m entre agosto/2019 e abril/2022. PFM reavaliado. Perfuração do poço 11CD para viabilizar preenchimento está em execução. Medição da pressão por trena
M#17 | 27 | 15/09/2022 | Poço auxiliar 17BD | 920 | 738,76 | -181,24 | 10.969 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | Teto migrou 63m entre agosto/2019 e maiol/2022. Preenchimento iniciado em 21/01/2022. Foram injetados até o momento 242.473,85 m³ de areia, muito próximo do limite operacional do preenchimento.
M#25 | 21 | 13/09/2022 | Poço Auxiliar 25BD | 899 | 551,4 | -347,6 | 181.434 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | PFM reavaliado. medições indicam ascensão do teto de 26,21m entre setembro/2019 e maio/2022. Realizado estudo dos locais mais adequados para perfuração de poços auxiliares que viabilizem o preenchimento.
M#03 | 12 | 26/09/2022 | Poço Auxiliar 03BD | 918 | 702,53 | -215,47 | 26.472 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em espera | Em Monitoramento foi aberto novo poço auxiliar (03BD) para mlhor visualização por sonar, constatando que não houve migração significativa do teto da cavidade. Aguarda definição do PFM. Em monitoramento da pressão por trena
Cavidades localizadas parcialmente fora da camada de Sal
M#04 | 13 | 08/07/2022 | Poço Auxiliar 04CD | 896 | 835,27 | -60,73 | 107.962 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | Teto migrou 22,73m entre julho/2019 e julho/2022. Processo de preenchimento em execução, iniciado em 24/09/2022.
M#15 | 10 | 30/08/2022 | Poço auxiliar 15AD | 906 | 904,1 | -1,9 | 142.932 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Possível fusão da cavidade M#15 com a M#14.Medição da pressão por trena
M#20 e M#21 (unidas) | 2 | 21/08/2022 | Poço auxiliar 20AD | 871 | 737,8 | -133,2 | 381.941 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Cavidades estão conjugadas. O teto migrou 141,2m entre novembro/2019 e agosto/2022.
M#29 | 9 | 25/09/2022 | Poço original 29D | 863 | 847,7 | -15,3 | 184.266 | Sim | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Teto migrou 7,3 m entre agosto/2019 e setembro/2022. Zonas ocultas no topo foram identificadas. Previsão de perfuração de poço auxiliar para monitoramento ainda em 2022. Aguardando definição do PFM. Medição da pressão por trena
M#34 | 9 | 20/09/2022 | Poço original 34D | 910 | 891,9 | -18,0 | 390.868 | Sim | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Teto migrou 8 m entre março/2019 e setembro/2022. Monitoramento da pressão e temperatura. Medição da pressão por manômetro.
Cavidades localizadas dentro da camada de Sal
M#02 | 8 | 30/05/2022 | Poço Auxiliar 2AD | 917 | 937,9 | 20,9 | 78.463 | Sim | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 17m entre junho/2019 e maio/2022. PFM reavaliado. Medição da pressão por trena
M#09 | 3 | 13/10/2019 | Poço original 9 | 910 | 942,2 | 32,2 | 345.551 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em execução | Conjugada com a M#12. O poço 09CD foi tamponado em sua porção superior, e o poço 09DD realizou a interceptação, entretanto, o tamponamento depende do desenvolvimento de uma nova tecnologia de intervenção, em desenvolvimento. Medição da pressão por trena.
M#10 | 5 | 11/08/2021 | Poço auxiliar sem identificação | 899 | 919,9 | 20,9 | 62.688 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 2,1m entre junho/2019 e agosto/2021. Pressão monitorada por piezômetro
M#12 | 2 | 22/10/2019 | Poço auxiliar | 890 | 942,5 | 52,5 | 279.394 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Conjugada com a M#09. Sofre as mesmas restrições técnicas da frente M#09. Medição da pressão por trena
M#13 | 3 | 24/07/2021 | Poço Original | 921 | 997,3 | 76,3 | 100.422 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 2,7m entre maio/2019 e julho/2021. Poço original M#13 já tamponado. Não há informação sobre as condições atuais da cavidade. Pressão monitorada por piezômetro no poço auxiliar 13BD.
M#16 | 4 | 18/01/2022 | Poço auxiliar 16AD | 929 | 1021 | 92 | 113.615 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Segundo o relatório atualizado, não foi feita a instalação do piezômetro pelo poço 16AD, que foi provisoriamente tamponado. No presente, está em estudo a melhor solução técnica.
M#18 | 11 | 15/08/2019 | Poço auxiliar 18AD | 887,4 | 948 | 60,6 | 494.425 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Em fase de projeto de preenchimento. Aguardando janela operacional para a perfuração de dois poços auxiliares para viabilizar o preenchimento. Medição da pressão por trena
M#19 | 9 | 25/07/2022 | Poço auxiliar 19AD | 864 | 868,33 | 4,33 | 7.705 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | Conectada com a M#07. Foi construído novo poço auxiliar que viabilizou o último sonar indicando um volume bastante pequeno (7.705 m3). Ocorrerá uma tentativa de preencher o volume remanescente.
M#22 | 8 | 02/12/2021 | Poço auxiliar 22AD | 866 | 909,17 | 43,17 | 186.418 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em execução | Teto migrou 5,03m entre novembro/2019 e dezembro/2021. Conjugada com a cavidade M#23. Acesso tamponado (poço 22AD) sem monitoramento da pressão.
M#23 | 4 | 16/11/2019 | Poço auxiliar sem identificação | 878 | 930 | 52 | 158.329,40 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em execução | Conjugada com a cavidade M#22. Acesso tamponado. Aguardando janela operacional para instalação de piezômetro no poço auxiliar 23BD.
M#27 | 6 | 12/09/2022 | Poço auxiliar 27AD | 880 | 890,98 | 10,98 | 326.763 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 6,86m entre março/2019 e setembro/2022. PFM Reavaliado para preenchimento. Poço original M#27D tamponado. Aguarda projeto e cronograma.
M#28 | 8 | 01/12/2021 | Poço auxiliar 28AD | 911 | 991,03 | 80,03 | 327.143 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Teto migrou 3,97m entre julho/2019 e dezembro/2021. Problemas na perfuração do poço auxiliar 28CD (perda de fluido) impediram a cimentação do revestimento, atrasando a execução e instalação de piezômetro.
M#33 | 1 | 27/09/2019 | Poço auxiliar não identificado | 924 | 1044 | 120 | 18.706,60 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Não há informação precisa sobre as condições de pressurização da cavidade e monitoramento da pressão e temperatura. Acesso tamponado sem monitoramento. Em reavaliação técnica.
M#35 | 4 | 06/06/2020 | Poço Original 35D | 848 | 942,2 | 94,20 | 261.927 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Poço auxiliar em execução (35AD) para reinstalação de um piezômetro.
M#01 | 8 | 28/08/2021 | Poço Auxiliar 1A | 879 | 903,3 | 24,3 | 137.689 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão e temperatura por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 1,7m entre abril de 2019 e agosto de 2021. Em monitoramento com piezômetro
M#26 | 12 | 13/04/2021 | Poço auxiliar 26A | 873 | 966,3 | 93,3 | 388.516 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Tamponamento antecipado devido à condição de pressurização revelada no último sonar. aguardando substituição de piezômetro previsto para janeiro/2023.
M#30 | 9 | 30/01/2022 | Poço Auxiliar 30BD | 869 | 944,4 | 75,4 | 446.595 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 7,28m entre dezembro/2018 e janeiro/2022., atribuída à fluência do sal. Monitoramento da pressão por piezômetro
M#31 | 8 | 29/01/2020 | Poço original 31D | 884 | 992 | 108 | 523.612 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Poços tamponados. Monitoramento da pressão por 2 piezômetros.
M#32 | 6 | 06/06/2022 | Poço Auxiliar 32BD | 917 | 976,87 | 59,87 | 247.296 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Entre 2014 e 2022 foram realizados seis exames de sonar que relevaram uma cavidade dentro da camada salina. Efetuada troca de piezômetro e novo tamponamento.
Cavidades não localizadas (confirmado o preenchimento natural)
M#05 | 2 | 1985 | Sem acesso | 880 | 852 | -28 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | O poço foi fechado e está aguardando a etapa de arrasamento. Dia 09 de julho de 2022 foi realizada a auditoria ambiental interna da empresa, dando por concluída a atividade de tamponamento do poço 05BD. Os tamponamentos dos acessos 05A e M#05 (original) foram iniciados.
M#06 | 3 | 1989 | Sem acesso | 978 | 755 | -223 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | Tamponado o poço 06DD.
M#08 | 4 | 1995 | Sem acesso | 867 | 554 | -313 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | Poço 08DD já foi tamponado, Aguardando janela operacional para execução dos poços restantes.
M#14 | 3 | 2000 | Poços Auxiliares | 893 | 845 | -48 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | Poço 14DD tamponado, aguarda janela operacional para o tamponamento dos demais.
M#24 | 6 | 04/10/2020 | Poço Auxiliar 24C | 906 | 839 | -67 | 0 (0,84) | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | Tamponados os poços TM-04 e M#24D.

As atividades de fechamento (preenchimento de cavidades e perfurações de poços) sofreram uma paralisação temporária entre 07/11/2022 e 19/11/2022, devido a problemas com os fornecedores de areia, podendo ocasionar um pequeno atraso no cronograma. O preenchimento da frente de lavra M#04 iniciou em 24/09/2022.

Um novo exame de sonar realizado na frente de lavra M#03, através de um novo poço auxiliar (03BD) melhor posicionado, demonstrou que não houve migração ascendente significativa do teto, entretanto, permitiu a detecção de zonas ocultas, que indicaram um volume (26.472 m3) maior quando comparado com o exame de sonar anterior (10.212 m3), realizado pelo poço 03AD.

A cavidade da frente de lavra M#15 foi avaliada por exame de sonar realizado em 30/08/2022, revelando uma elevação de teto de cerca de 1 metro em relação ao último sonar realizado em 12/02/2022, e seu volume sofreu uma redução de 300 m3.

A cavidade da frente de lavra M#17 se encontra em fase final de preenchimento,

As cavidades das frentes de lavra M#21 e M#21 estão conjugadas, formando uma cavidade única, o que não possibilita um exame de sonar individualizado. Nesse sentido, a tabela acima foi atualizada. A cavidade conjugada M#20/M#21 revelou uma elevação do teto de cerca de 3 metros, uma elevação do piso de cerca de 10 metros, com uma redução de volume de cerca de 8.000,00 m3, decorrentes do desplacamento das rochas do teto e seu empolamento no piso da cavidade conjugada.

Foram apresentados os relatórios finais de fechamento definitivo (arrasamento e abandono) dos poços de acesso às frentes de Lavra M#36 (4993917) e M#37 (4993918). Os fechamentos definitivo dos poços de acesso foram executados através do tamponamento com cimento e considerados adequados.

Não houve, até o momento, nenhuma alteração nos planos de fechamento aprovados pela ANM.

As frentes de lavra M#03, M#15, M#20, M#21, M#29 e M#34 ainda permanecem em monitoramento recorrente, sem definição do plano de fechamento. Possivelmente, se essas 6 (seis) frentes de lavra se mantiverem estáveis em relação à migração ascendente do teto, e, com relação ao volume das mesmas, algumas ou mesmo todas elas poderão ter seu fechamento proposto como simplesmente o tamponamento definitivo de seus acessos (poços), mesmo com a impossibilidade de pressurização das cavidades. As as consultoras contratadas pela empresa afirmaram que as cavidades dessas frentes de lavra não apresentam risco significativo de dolinamento (sinkhole), não sendo recomendado seu preenchimento com material sólido.

As atividades de tamponamento dos poços de acessos das frentes de lavra foram intensificadas no período. Foram reportadas a realização do tamponamento definitivo dos seguintes poços:

- TM-02, na frente de lavra M#14 (4750802)

- 22AD, na frente de lavra M#22 (4885184), com instalação de piezômetro no poço 23BD, uma vez que as cavidades estão conectadas (M#22 e M#23)

- 08DD, na frente de lavra M#08 (4938947)

- 29AD e 29BD, na frente de lavra M#29 (4978340)

- M#13 (poço original), 13AD e 13BD (onde foi instalado piezômetro), na frente de lavra M#13 (4993909)

- M#32 (poço original) já realizado em 2020, 32A (com piezômetro que ficou inoperante) e 32BD com instalação de novo piezômetro (4993910)

- 24D na frente M#24 (5334103)

- 27D e 27AD na frente de lavra M#27 (5334118)

Atividade presencial em Maceió

De acordo com o calendário de atividades previsto, os membros do GT realizaram atividade presencial em Maceió no período de 19 a 23/09/2022. Nessa ocasião foi realizado o acompanhamento das atividades in loco, bem como, reuniões técnicas voltadas à atualização do andamento dos trabalhos de preenchimento de cavidades, bem como, as atividades de demolição das edificações e recuperação do terreno.

Foram inspecionados os locais da planta de preenchimento, os poços das frentes de lavra já descomissionadas (M#36 e M#37) e as instalações de processamento dos resíduos de demolição das edificações. O registro fotográfico se encontra em anexo (5596354).

As reuniões técnicas versaram sobre os últimos achados e desenvolvimentos relacionados com as ações de monitoramento da estabilidade do terreno.

Também foram abordados e acordados os aspectos ligados à terminologia, que, no passado, foi objeto de interpretações equivocadas, ocasionadas pelas diferenças no jargão técnico utilizado pela mineração convencional e o utilizado na lavra por por dissolução, que se utiliza de termos específicos relacionados com a perfuração e o manejo de poços de alta complexidade, já consagrado na indústria petrolífera.

Foi constatado pelos técnicos da empresa que o monitoramento microssísmico vem mostrando uma diminuição na quantidade de sismos nos locais das cavidades em preenchimento, indicando uma resposta de estabilidade decorrente dessas ações, mesmo que, até o momento, os movimentos do terreno ainda não apresentem uma resposta evidente em termos de redução de suas movimentações, sobretudo da subsidência.

A evolução do tratamento de dados de microssísmica já permite um refinamento que pode ser capaz de detectar os ruídos provocados pela atividades de perfuração de poços, o que levou a empresa a estabelecer cooperação técnica com centros de excelência no tratamento e interpretação desses dados.

O modelo geomecânico, desenvolvido pela Braskem e o Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG), na Alemanha ainda se encontra em validações e ajustes, uma vez que, os ajustes iniciais mostraram dificuldades de conseguir aderência concomitante dos dados de movimentos no centro da bacia de subsidência e dos dados de movimento das bordas.

A empresa foi questionada quanto aos possíveis efeitos das demolições de edificações nos dados de monitoramento por interferometria (satélite), uma vez que se vale das reflexões do topo das edificações. Tal problema já havia sido identificado pela empresa, que está promovendo estudo para uma solução, com a instalação de refletores, embora os dados de monitoramento por DGPS e mesmo a topografia, mostraram correlação com a interferometria. Se não for possível uma solução técnica, os locais onde ocorrem a demolição das edificações poderão se tornar inviáveis para a aplicação do método.

CONCLUSÕES

As atividades de fechamento estão ocorrendo dentro do cronograma apresentado à ANM.

Os dados de monitoramento mostram uma tendência para a estabilização, tendo em vista as reduções das velocidades dos movimentos no terreno.

O preenchimento das cavidades das frentes de lavra M#07, M#19 e M#17, praticamente finalizadas, com percentuais de preenchimento acima de 95%, o que pode ser considerado excelente diante dos dados da aplicação dessa técnica em outros países, onde a literatura reporta preenchimentos máximos da ordem de 80%, podem ter contribuído significativamente para a tendência de estabilização do terreno que tem sido reportado pelo monitoramento. Espera-se que essa tendência seja confirmada nos próximos relatórios, e intensificada na medida em que as ações de fechamento continuem com sucesso.

Não há definição do método de fechamento das frentes de lavra M#03, M#15, M#20, M#21, M#29 e M#34, que ainda se encontram em monitoramento recorrente. Espera-se uma definição o mais breve possível.

recomendações

O GT recomenda que a Braskem apresente uma previsão de quando poderá ocorrer uma definição do método de fechamento da frentes de lavra ainda sem essa definição, que estão em monitoramento recorrente (M#03, M#15, M#20, M#21, M#29 e M#34).

Brasília, 06 de setembro de 2022.

Sergio Luiz Klein

SIAPE nº. 1246478

Eng. de Minas

Coordenador

David de Barros Galo

SIAPE nº. 1815130

Eng. de Minas

Membro

Roger Romão Cabral

SIAPE nº. 453040

Eng. de Minas

Membro

Selmar Almeida de Oliveira

SIAPE nº. 1816069

Eng. de Minas

Membro

Victor Muniz Alves Cruz

SIAPE nº. 1227426

Geólogo

Membro

| Documento assinado eletronicamente por Victor Muniz Alves Cruz, Servidor Público (movimentação, Portaria MPOG nº 193/2018), em 27/12/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| Documento assinado eletronicamente por Sérgio Luiz Klein, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004), em 28/12/2022, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| Documento assinado eletronicamente por Selmar Almeida de Oliveira, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004), em 09/01/2023, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador 4851271 e o código CRC C37197D1.

48051.002203/2019-80 | 4851271v101