AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

Parecer Técnico nº 11/2022/GT-SAL/SFI-ANM/DIRC

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO | MUNICÍPIO DE EXTRAÇÃO | SUBSTÂNCIA MINERAL
27225.006648/1965-86 | Maceió/AL | Sal-gema

NOME DO TITULAR | Braskem S.A
CNPJ/CPF | 42.150.391/0001-70
ENDEREÇO | Rua Eterno - Polo Petroquímico

CEP | 42810-000 | MUNICÍPIO | Camaçari | Estado | Bahia

Referência: Processo nº. 006.648/1965 (SEI 27225.006.648/1965-86)

Interessado: BRASKEM S/A

Assunto: Acompanhamento da execução do Plano de Fechamento de Mina - (Item 36.3 DA DECISÃO nº. 123/2019/SJVM/JFT/4ªVARA/AL - ACP Nº 0803662- 52.2019.4.05.8000), de acordo com a Portaria ANM/SEI nº. 532/2019 e com a Portaria ANM Nº 842, de 05 de outubro de 2021, que ampliou o objeto da primeira portaria.

Sr. Ricardo Eudes Ribeiro Parahyba

Superintendente de Fiscalização da ANM

INTRODUÇÃO

O presente parecer é resultado das atividades do GT-SAL, grupo de trabalho instituído pela Portaria ANM/SEI nº. 532/2019, de 05 de julho de 2019, cujo objeto foi ampliado pela Portaria ANM Nº 842, de 05 de outubro de 2021, para atendimento ao Item “36.3 c)” da Decisão nº. 123/2019/SJVM/JFT/4ªVARA/AL - ACP Nº 0803662- 52.2019.4.05.8000, desenvolvidas no período de 02/07/2022 a 12/08/2022.

O GT-SAL é composto pelos engenheiros de minas Sergio Luiz Klein (Coordenador do GT), David de Barros Galo, Roger Romão Cabral, Selmar Almeida de Oliveira e geólogo Victor Muniz Alves Cruz (Membros do GT), tendo o apoio dos engenheiros de minas José Antônio Alves dos Santos e Fernando José da Costa Bispo, da Gerência Regional da ANM em Alagoas.

As atividades do GT, no período, envolveram a análise do Relatório Consolidado Mensal de Fechamento das Frentes de Lavra Referente ao Mês de Junho de 2022 (4521072), protocolizado em 15/07/2022, análise dos documentos técnicos elaborados pelas consultoras contratadas pela Braskem S. A. para estudar os fenômenos e monitorar os movimentos, juntados aos autos do processo minerário (27225.006648/1965-86) e avaliação das atualizações das medições de sonar para monitoramento da geometria, dimensões e comportamento das cavidades resultantes da extração de sal-gema.

No dia 29/07/2022, o GT reuniu-se com técnicos da Braskem, por videoconferência, para discussões técnicas e atualizações.

Monitoramentos apresentados

Monitoramento dos Movimentos

O presente tópico aborda a atualização do complexo de instrumentação instalado para promover as ações de monitoramento dos movimentos verticais (subsidência) e longitudinais do terreno, bem como de eventuais atividades sísmicas nas áreas de influência direta e indireta do sítio minerado.

A seguir são descritos os principais achados com base em cada uma das tecnologias aplicadas, avaliando-se eventuais anomalias de acordo com os dados atualizados apresentados pela Braskem S. A. em anexo aos Relatórios Consolidados referentes ao mês de junho (4521072) , juntado aos autos em 15/07/2022.

Geofísica

O sistema de monitoramento geofísico da área afetada foi implantado pela empresa Fugro, contratada pela Braskem S. A. e é composto por uma rede de instrumentos composta por 4 inclinômetros, 13 tiltímetros e uma rede de microssísmica com 10 estações, detalhados no relatório da Fugro apresentado em 15/07/2022 (4521084).

Inclinômetros

O mesmo padrão de comportamento foi observado nos 4 instrumentos, assim como nos relatórios anteriores: pequenos deslocamentos de superfície e em uma zona específica ao longo da profundidade, associada a processos de estabilização/assentamento dos sensores pós-instalação. Foi possível observar deslocamentos de topo acumulados desde o início de monitoramento variando entre 42,1 e 97,0 mm. Ao se avaliar o valor incremento mensal no topo dos instrumentos, tem-se um deslocamento médio de 4,9 mm, valor esse similar ao encontrado nos meses anteriores avaliados.

Tiltímetros

Os movimentos indicados pelos tiltímetros foram, de forma geral, da ordem de 0,1º. Movimentos abruptos não foram observados durante o mês de junho de 2022. As leituras não convergiram para nenhuma direção específica e não permitiram identificar nenhuma tendência de movimentação específica na área.

Microssísmica

O relatório revela que a rede de microssísmica detectou 96 eventos classe A (confirmados através de verificação manual) durante o mês de junho/2022. Tais eventos têm características de pequena magnitude (entre -0,46 MI e -2,86 MI), com média de -1,61 MI, semelhante ao verificado no mês anterior. As conclusões do relatório afirmam que a maior parte dos eventos sísmicos está localizada fora das zonas de concentração.

Vibração Superficial

O relatório da Brain Engenharia (4521081) foi elaborado com o intuito de relatar valores resultantes de vibrações de partícula de pico e frequência oriundo do monitoramento realizado de forma contínua em áreas da Braskem no mês de junho/2022. O monitoramento que utiliza como parâmetro as recomendações das Normas NBR9653:2018 (Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas) e BS7385- 2:1993 (Guide to damage levels from groundborne vibration) concluiu que os resultados não ultrapassaram os valores preconizados nas normas descritas.

Análise Conjunta D-GPS/InSAR

O Relatório Mensal sobre Análise da Deformação do Solo na Região de Maceió elaborado pela Geoapp s.r.l. foi protocolizado em julho de 2022, e juntado aos autos em 15/07/2022 - Documento Original (4521077) e Tradução Juramentada - (4521078) utilizando dados fornecidos pela Braskem até maio de 2022.

O documento integra dados de monitoramento por interferometria coletados por satélite com dados de D-GPS coletados in situ visando obter informações de maior precisão sobre os deslocamentos do terreno ao longo do tempo no sítio afetado, com base na distribuição espacial e temporal das deformações do solo em conjunto com sua geometria e destacando a presença de padrões ou alterações anômalos na deformação da área.

Os dados ascendentes do InSAR mostram, de forma similar à atualização anterior, um campo de deformação extenso, de formato semielíptico, alongado em direção paralela à costa da lagoa, com valores máximos centralizados na área entre o poço M12 ao norte e o poço M20 ao sul, alcançando, no conjunto de dados mais recente, um deslocamento de LOS acumulado de 847,7 mm (de julho de 2019 a maio de 2022) e velocidades de LOS máximas de 221,6 mm/ano próximo ao poço M19D.

O relatório afirma que os dados do D-GPS e os dados decompostos do InSAR estão apresentando um campo de deformação contínuo e regular, de formato afunilado, com vetores de deslocamento apontando para a parte central da área de poços, com movimentos quase verticais acima das cavernas e fortes componentes horizontais nas áreas próximas.

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES

O Quadro 1 apresenta, de forma resumida e estruturada, os parâmetros resultantes do monitoramento das frentes de lavra por ecosonda e a atualização do andamento da implantação das medidas de fechamento em execução, com base nas informações apresentadas no Relatório Consolidado Mensal de Fechamento das Frentes de Lavra Referente ao Mês de Junho de 2022 (4521072).

De acordo com as análises do GT-SAL com base nas descrições dos pareceres anteriores, não se identificaram alterações significativas nos procedimentos adotados, bem como não há registros que indiquem anomalias no andamento dos processos de monitoramento e nas ações de preenchimento das frentes de lavra elencadas para execução do backfilling.

Destaca-se, todavia, a interrupção temporária da execução das operações de fechamento da mina, em razão das intensas chuvas e inundações ocorridas no início do mês de julho de 2022, no estado do Alagoas, especialmente na região metropolitana de Maceió, conforme Requerimento (4456749), tendo comunicado, na sequência, por meio do Requerimento (4549180) a retomada dos trabalhos de fechamento em 19/07/2022.

As informações constantes no Quadro 1 foram atualizadas com base tanto no Relatório Consolidado Mensal de Fechamento das Frentes de Lavra Referente ao Mês de Junho de 2022 (4521072) quanto do Relatório do Andamento das Atividades de Fechamento da Frente de Lavra M#05, protocolizado em 27/07/2022 (4584237).

As informações foram atualizadas em relação às Frentes de Lavra : M#05; M#07; N#16 e M#32, sem terem sido identificadas alterações ou atualizações relativas às demais frentes de lavra.

Quadro 1– Situação atualizada das cavidades

Frente de Lavra | Nº de Sonares | Data Último Sonar | Tipo de Acesso | Topo do Sal (m TVD) | Topo da Cavidade (m TVD) | Espessura do Teto (m) | Volume Estimado (m³) | Pressurizada? | Medidas de fechamento aprovadas | Status | Observações do GT
Cavidades localizadas fora da camada de Sal
M#07 | 22 | 24/06/2022 | Poço Auxiliar 7AD | 890,00 | 692,67 | - 197,33 | 76.233 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | As medições por sonar entre 2019 e 2022 mostram uma migração ascendente do teto da cavidade de 48,33m. Por meio dos últimos onze sonares, observa-se uma redução do volume da cavidade em 257.904,9m³, em comparação ao sonar de 30 de outubro de 2020, devido ao processo de enchimento com areia, em curso. Os dados apresentados correspondem aqueles da versão do relatório preliminar juntado em 29/06/2022 (4394127)
M#11 | 9 | 23/04/2022 | Poço Auxiliar 11A | 925 | 822,16 | -102,84 | 104.499 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 1,86m entre agosto/2019 e abril/2022. PFM reavaliado. Medição da pressão por trena
M#17 | 23 | 26/05/2022 | Poço auxiliar 17BD | 920 | 740,26 | -179,74 | 130.965 | Não | Preenchimento com sólidos | Em execução | Teto migrou 63m entre agosto/2019 e maiol/2022. Preenchimento iniciado em 21/01/2022. Durante os meses de janeiro a junho de 2022 foram injetados um volume acumulado de 164.386,05 m³ de areia.
M#25 | 20 | 06/05/2022 | Poço Auxiliar 25BD | 899 | 551,61 | -344,99 | 179,807 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | PFM reavaliado. medições indicam ascensão do teto de 26,21m entre setembro/2019 e maio/2022. Medição da pressão por trena
M#03 | 11 | 24/02/2022 | Poço Auxiliar 03AD | 918 | 705,40 | -212,60 | 10.212 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em espera | Em Monitoramento prevendo-se abertura de novo poço auxiliar em virtude da detecção de zonas ocultas. Aguarda definição do PFM. Em monitoramento da pressão por trena
Cavidades localizadas parcialmente fora da camada de Sal
M#04 | 12 | 08/02/2022 | Poço Auxiliar 04CD | 896 | 835,39 | -60,61 | 109.585 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 22,61m entre julho/2019 e fevereiro/2022. Aguarda início do processo de preenchimento. Em monitoramento da pressão por trena
M#15 | 9 | 12/02/2022 | Poço Original | 906 | 905,80 | 0,20 | 143.233 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Possível fusão da cavidade M#15 com a M#14. Divergência na posição do topo em relação à medição de 2019. Medição da pressão por trena
M#20 e M#21 (unidas) | 1 | 22/03/2022 | Poço auxiliar 20AD | 871 | 740,50 | -130,5 | 390.186 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Cavidades estão conjugadas. O teto migrou 85m entre novembro/2019 e março/2022.
M#20 | 11 | 03/04/2021 | Poço auxiliar 20D | 864 | 868,1 | 4,1 | 277.165 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Há inconformidade das informações apresentadas em relação ao topo da cavidade e o topo da camada salina. Está conjugada com a M#21. Em razão da obstrução do poço 20D, será construído novo acesso. Sem informação sobre as condições atuais da cavidade. Medição da pressão por trena
M#21 | 10 | 10/12/2021 | Poço direcional 21D | 871 | 764,03 | -106,97 | 250.640 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Conjugada com a cavidade M#20D. Houve migração ascendente de 23,87 metros nos últimos 15 meses. Zonas ocultas identificadas. Aguarda construção de novo acesso
M#29 | 8 | 31/03/2022 | Poço original 29D | 863 | 853,45 | -9,55 | 183.210 | Sim | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Teto migrou 1,55m entre agosto/2019 e março/2022. Aguardando definição do PFM. Medição da pressão por trena
M#34 | 8 | 23/10/2021 | Poço original 34D | 909,8 | 892,99 | -16,81 | 394.129 | Não | Sem PFM Definido. Monitoramento permanente por Sonar | Em monitoramento | Teto migrou 6,88m entre março/2019 e outubro/2021. Não há informação precisa sobre as condições de pressurização da cavidade e monitoramento da pressão e temperatura. Medição da pressão por manômetro.
Cavidades localizadas dentro da camada de Sal
M#19 | 8 | 22/02/2019 | Poço auxiliar não identificado | 864,2 | 874,2 | 10 | 7.925 | Sim | Preenchimento com sólidos | Em execução | Conectada com a M#07. Considerando a possibilidade preenchimento natural pela redução do volume observada, será construído novo poço. Não há informação da condição atual da cavidade. Medição da pressão por trena
M#02 | 8 | 30/05/2022 | Poço Auxiliar 2AD | 917 | 937,9 | 20,9 | 78.463 | Sim | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 17m entre junho/2019 e maio/2022. PFM reavaliado. Medição da pressão por trena
M#09 | 3 | 13/10/2019 | Poço original 9 | 910 | 942,2 | 32,2 | 345.551 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Conjugada com a M#12. Não há informação precisa sobre a condição atual da cavidade. Presume-se que não esteja pressurizada em razão das informações constantes no relatório consolidado. Medição da pressão por trena
M#10 | 5 | 11/08/2021 | Poço auxiliar sem identificação | 899 | 919,9 | 20,9 | 62.688 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 2,1m entre junho/2019 e agosto/2021. Não há informação sobre as condições atuais da cavidade. Pressão monitorada por piezômetro
M#12 | 2 | 22/10/2019 | Poço auxiliar | 890 | 942,5 | 52,5 | 279.394 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Conjugada com a M#09. Não há informações precisas sobre as condições atuais da cavidade. Medição da pressão por trena
M#13 | 3 | 24/07/2021 | Poço Original | 921 | 997,3 | 76,3 | 100.422 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 2,7m entre maio/2019 e julho/2021. Não há informação sobre as condições atuais da cavidade. Pressão monitorada por piezômetro
M#16 | 4 | 18/01/2022 | Poço auxiliar 16AD | 929 | 1021 | 92 | 113.615 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Segundo o relatório atualizado, não foi feita a instalação do piezômetro pelo poço 16AD, que foi provisoriamente tamponado. No presente, está em estudo a melhor solução técnica.
M#18 | 11 | 15/08/2019 | Poço auxiliar 18AD | 887,4 | 948 | 60,6 | 494.425 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Em fase de projeto de preenchimento. Medição da pressão por trena
M#22 | 8 | 02/12/2021 | Poço auxiliar 22AD | 866 | 909,17 | 43,17 | 186.418 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Teto migrou 5,03m entre novembro/2019 e dezembro/2021. Conjugada com a cavidade M#23. Acesso tamponado sem monitoramento da pressão
M#23 | 4 | 16/11/2019 | Poço auxiliar sem identificação | 878 | 930 | 52 | 158.329,40 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Conjugada com a cavidade M#22. Acesso tamponado sem monitoramento sem monitoramento da pressão
M#27 | 5 | 21/04/2022 | Poço auxiliar 27AD | 880 | 891,14 | 11,14 | 329.713 | Não | Preenchimento com sólidos | Em espera | Teto migrou 6,86m entre março/2019 e abril/2022. PFM Reavaliado. Aguarda projeto e cronograma. Medição da pressão por trena
M#28 | 8 | 01/12/2021 | Poço auxiliar 28AD | 911 | 991,03 | 80,43 | 327.143 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Teto migrou 3,97m entre julho/2019 e dezembro/2021. O poço dessa frente de lavra está apto a ser tamponado, desde que seja possível o tamponamento do poço original danificado. Processo já iniciado e em andamento. Medição da pressão por trena
M#33 | 1 | 27/09/2019 | Poço auxiliar não identificado | 924 | 1044 | 120 | 18.706,60 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Não há informação precisa sobre as condições de pressurização da cavidade e monitoramento da pressão e temperatura. Acesso tamponado sem monitoramento
M#35 | 4 | 06/06/2020 | Poço Original 35D | 848 | 942,2 | 94,20 | 261.927 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Não há informação precisa sobre as condições de pressurização da cavidade. Monitoramento da pressão por piezômetro sem dados e sem informações
M#01 | 8 | 28/08/2021 | Poço Auxiliar 1A | 879 | 903,3 | 24,3 | 137.689 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão e temperatura por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 1,7m entre abril de 2019 e agosto de 2021. Em monitoramento com piezômetro
M#26 | 12 | 13/04/2021 | Poço auxiliar 26A | 873 | 966,3 | 93,3 | 388.516 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em espera | Tamponamento antecipado devido à condição de pressurização revelada no último sonar. Monitoramento da pressão com piezômetro
M#30 | 9 | 30/01/2022 | Poço Auxiliar 30BD | 869 | 984,36 | 75,36 | 446.595 | Não | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Teto migrou 7,28m entre dezembro/2018 e janeiro/2022., atribuída à fluência do sal. Monitoramento da pressão por piezômetro
M#31 | 8 | 29/01/2020 | Poço original 31D | 884 | 992 | 108 | 523.612 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Poços tamponados. Monitoramento da pressão por 2 piezômetro. Um apresentou falha.
M#32 | 6 | 06/06/2022 | Poço Auxiliar 32BD | 1036,74 | 976,87 | 59,87 | 247,95 | Sim | Tamponamento Provisório com monitoramento da pressão por piezômetro instalado. | Em monitoramento | Entre 2014 e 2022 foram realizados seis exames de sonar que relevaram uma cavidade dentro da camada salina. Observou-se uma inconsistência na cota de topo do extrato salino em relação à medição anterior da cavidade, cuja cota indicava 976 m (TVD) e pelos valores apresentados, no último relatório, estaria em 1.036,74 m, ou seja 59,87m acima do topo da cavidade registrada na cota 976,87m.
Cavidades não localizadas (confirmado o preenchimento natural)
M#05 | 2 | 1985 | Sem acesso | 880 | 852 | -28 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em execução | O poço foi fechado e está aguardando a etapa de arrasamento. Dia 09 de julho de 2022 foi realizada a auditoria ambiental interna da empresa, dando por concluída a atividade de tamponamento do poço 05BD. Aguardando planejamento da execução do tamponamento dos acessos 05A e M#05 (original) conforme RELATÓRIO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DE FECHAMENTO DA FRENTE DE LAVRA M#05 (4584236).
M#06 | 3 | 1989 | Sem acesso | 978 | 755 | -223 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em espera | Aguarda cronograma e execução. Medição da pressão por trena
M#08 | 4 | 1995 | Sem acesso | 867 | 554 | -313 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em espera | Aguarda cronograma e execução. Medição da pressão por trena
M#14 | 3 | 2000 | Poços Auxiliares | 893 | 845 | -48 | N/D | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em espera | Aguarda cronograma e execução. Medição da pressão por trena
M#24 | 6 | 04/10/2020 | Poço Auxiliar 24C | 906 | 839 | -67 | 0 (0,84) | Não | Medidas de arrasamento e monitoramento indireto | Em espera | Aguarda cronograma e execução. Medição da pressão por trena

As atividades de fechamento (preenchimento de cavidades e perfurações de poços) sofreram paralisação em 04/07/2022 devido às consequências decorrentes de fortes chuvas que acometeram Maceió e arredores, que impossibilitaram a continuidade segura dos trabalhos, bem como, causaram danos a alguns equipamentos instalados nas proximidades da Lagoa Mundaú.

A paralisação foi comunicada diretamente à Gerência da ANM em Alagoas, via telefone, e, posteriormente formalizada no Processo Minerário (SEI 4456749). Após o incidente, a empresa comunicou (SEI 4549180) que as atividades de fechamento foram retomadas integralmente em 19/07/2022. Entre a paralisação e a retomada integral dos trabalhos, transcorreram 15 dias.

As frentes de lavra M#03; M#15; M#20 e M#21 (conectadas); M#29 e M#34 ainda não tiveram seu plano de fechamento definido, permanecendo em monitoramento da evolução de suas cavidades por meio da realização se sonares.

Foram apresentadas as ações complementares de descomissionamento de mina (SEI 4521073), relatando a situação atualizada da medidas em relação a: realocação e compensação financeira dos moradores da área afetada; demolição, limpeza e proteção das áreas de realocação; restituição da mobilidade.

Foi apresentada a Autorização Ambiental do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas -IMA (SEI 4521074), válida até 04/07/2023, para o fechamento definitivo (arrasamento e abandono) dos poços de acesso às frentes de Lavra M#36 e M#37. A frente M#37 não entrou em operação, limitando-se apenas existência do poço. A frente M#36, por sua vez, operou por um período muito reduzido, sendo considerada sem risco, e, com seu fechamento já aprovado pela ANM.

Seria relevante que a Braskem confirmasse a condição da cavidade dessa frente de lavra, uma vez que a mesma pode estar em processo de redução de volume pela fluência do sal. As medidas de fechamento definitivo dos poços devem ser devidamente relatadas à ANM.

reunião do gt com técnicos da braskem (teleconferência) ocorrida em 29/08/2022

No dia 29/07/2022 foi realizada reunião do GT com representantes e técnicos da Braskem que teve como objetivo o esclarecimento de dúvidas a respeito do modelo geomecânico tridimensional exigido pela ANM, ainda em consolidação pelo instituto IFG da Alemanha, bem como a possibilidade de previsão do início da estabilidade dos movimentos de subsidência.

Foram abordados os cumprimentos das exigências da ANM com respeito aos Ofícios 140/2018 e 25/2019, que demandaram a análise Geomecânica, modelamento e simulação de cenários.

Foram abordadas as limitações dos modelos conservadores, realizados em duas dimensões, incluindo os esclarecimentos técnicos demandados pelo GT.

A Empresa apresentou a situação atual do modelo que está sendo validado no Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG), incluindo seus resultados preliminares, sendo que o modelo geomecânico 3D ainda se encontra em calibragem e validação, porém, seus resultados, até o momento, se mostram aderentes à realidade. Foi estimado para mês de setembro/2022, apresentação de novos resultados, sendo que, o relatório final do IFG, foi estimado para ser entregue em dezembro/2022.

As dúvidas do GT acerca de relatórios técnicos anteriores foram dirimidas, entretanto, ainda persiste a dificuldade de previsão do efeito das ações de fechamento, e, principalmente, a possibilidade de previsão do período necessário para que as medidas tenham efeito suficiente para possibilitar acesso e uso seguro da área afetada.

Atividade presencial em Maceió

De acordo com o calendário de atividades previsto, os membros do GT estarão em Maceió no período de 19 a 23/09/2022. Nessa ocasião será realizado o acompanhamento das atividades in loco, bem como, reuniões técnicas voltadas à atualização do andamento do modelo geomecânico, desenvolvido pela Braskem e o Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG), na Alemanha.

CONCLUSÕES

A classificação das frentes de lavra, em relação aos métodos de fechamento propostos e aprovados pela ANM, bem como, a situação de execução não sofreram novas alteração até o momento.

As frentes de lavra M#03; M#15; M#20 e M#21 (conectadas); M#29 e M#34 permanecem sem definição quanto ao método de fechamento.

Mesmo com a paralisação temporária das atividades (15 dias), os trabalhos de fechamento propostos e aprovados pela ANM estão ocorrendo de acordo com o cronograma atualizado.

recomendações

O GT recomenda que a Braskem confirme a situação da frente de lavra M#36, devido à esta ter entrado em operação, embora por tempo reduzido, e que se encontra apta para o fechamento definitivo (arrasamento e abandono) do poço de acesso, juntamente com a frente M#37, a qual não chegou a entrar em operação (sem geração de cavidade no sal).

Brasília, 12 de agosto de 2022.

Sergio Luiz Klein

SIAPE nº. 1246478

Eng. de Minas

Coordenador

David de Barros Galo

SIAPE nº. 1815130

Eng. de Minas

Membro

Roger Romão Cabral

SIAPE nº. 453040

Eng. de Minas

Membro

Selmar Almeida de Oliveira

SIAPE nº. 1816069

Eng. de Minas

Membro

Victor Muniz Alves Cruz

SIAPE nº. 1227426

Geólogo

Membro

| Documento assinado eletronicamente por Sérgio Luiz Klein, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004), em 12/08/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| Documento assinado eletronicamente por Selmar Almeida de Oliveira, Especialista em Recursos Minerais (art. 1º da Lei 11.046/2004), em 12/08/2022, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| Documento assinado eletronicamente por Victor Muniz Alves Cruz, Servidor Público (movimentação, Portaria MPOG nº 193/2018), em 12/08/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

| A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador 4582942 e o código CRC 176C9C3F.

48051.002203/2019-80 | 4582942v61